L'actualité pour décideurs informatiques

# La consommation énergétique d’un Data Center fait innover

Publié le 28/11/2013 par L'équipe IT News

Le 29 octobre dernier, une association regroupant 830 entreprises high–tech de la Sillicon Valley, le « Sillicon Valley Leadership Group » a dédié son séminaire annuel à l’optimisation de la consommation électrique des data-centers.

Les datascenters sont devenus de grands consommateurs d’énergies, absorbant 2 à 3% de l’électricité produite dans le monde. Selon le ministère de l’énergie américain, à peine 45% de cette énergie est consommée par les data centers, le reste est utilisé pour la climatisation (45%) et la conversion ou le transport de l’électricité.

## Le problème des datacenters est le matériel

C’est au niveau du matériel lui-même qu’il faudrait que cela change. Même si plusieurs constructeurs travaillent sur la température maximale que leur machine peut supporter, il semble qu’ils sont encore loin du compte. « En France, la plupart des data centers fonctionnent à 22 °C », explique Michel Brignano, directeur général de la filiale française d’Equinix, « un degré de plus en température de fonctionnement, c’est jusqu’à 4 % d’économies sur les coûts opérationnels de la climatisation, calcule Jay Kyathsandra, chef de produit efficience des datacenters chez Intel, Dans notre plus récent data center, situé à Santa Clara, au coeur de la Silicon Valley, les serveurs ont été conçus pour fonctionner à une température ambiante de 32°. »

## Que changer dans les data centers ?

Intel travaille sur le câblage en fibre optique, sachant qu’une seule fibre optique remplace jusqu’à dix câbles en cuivre, la climatisation circulerai plus facilement s’il y a moins d’obstacles. De plus, grâce à la vitesse de retransmission des données offerte par la fibre optique, l’organisation des data centers pourrait être revue.

Pour OVH, il faut repenser l’alimentation électrique, « Le courant alternatif qui alimente un data center subit trois transformations avant d’arriver dans les serveurs sous forme de courant continu. A chaque conversion, 2 % de l’électricité partent en chaleur », détaille Germain Masse, directeur des « data centers » chez OVH. . « Alimenter directement en courant continu un « data center » permettrait de faire des économies et de connecter plus facilement des sources d’énergies renouvelables comme des panneaux solaires », confirme Henry Coles, spécialiste de l’efficacité énergétique des bâtiments, au LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory).

Enfin, une autre piste serait de repenser la climatisation. Le plus souvent, il s’agit d’un système classique de refroidissement à air pulsé sur les serveurs. Et là où le climat le permet, de plus en plus de data centers ont recours au « freecooling » ou refroidissement gratuit. Il s’agit simplement d’utiliser l’air extérieur pour refroidir les serveurs.

Dans certains centres, une nouvelle technologie est apparue, le « Watercooling ». Il s’agit de refroidir les composants électriques avec de l’eau (l’eau est déminéralisée et y on y rajouté des additifs) qui circule dans un circuit étanche. « Voilà onze ans que nous avons commencé à produire nos propres serveurs équipés du « watercooling » et aujourd’hui 70 % de la chaleur dégagée par nos 150.000 serveurs dans le monde sont évacués ainsi ; un système de ventilation se charge des 30 % restants », affirme Henryk Klaba, président d’OVH. « Avec le « watercooling », on peut réduire de 30 % les besoins en climatisation », estime Kevin Polizzi, PDG de Jaguar Network, un hébergeur français qui espère passer à ce système au cours des deux prochaines années.

Une autre technologie, un peu plus spectaculaire est apparue dans les rangs l’ « Open bath immersion » ou l’immersion à bain ouvert. Encore sous la forme de recherche, l’université de Leeds, (nord de l’Angleterre), teste un supercalculateur immergé dans du Novec, un liquide diélectrique (qui ne conduit pas le courant) et sans impact sur l’homme et l’environnement. Le premier data centers à utilisé cette technique a été dévoilé cette semaine à Hong Kong.

Le refroidissement des serveurs ne représentera alors plus qu’une part minime de la consommation électrique des « data centers ».

Comment Aquastar Consulting peut vous aider ?

- Solution de Virtualisation – VMWare et Windows Server

Partager la publication "La consommation énergétique d’un Data Center fait innover"

- Facebook
- Twitter
- Google+
- Viadeo
- LinkedIn

### Articles en relation

- Les tendances IT pour 2014
- Lorsque le métier de RH se met au SaaS
- Le Big Data : principal objectif des entreprises.
- Seulement un quart des entreprises possèdent une sécurité informatique 24/7
- Augmentation des dépenses IT pour 2014

Ce contenu a été publié dans Infrastructures, avec comme mot(s)-clé(s) alimentation, consommation, datacenter, électrique, éléectrique. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

### Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nom *

Adresse de contact *

Site web

Commentaire

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : `<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>`

- ### Retrouvez-nous

- ### Archives

- ### Catégories